**Приглашаем к участию в тендере на оказание строительно-монтажных работ.**

**Согласно Приложению № 1 «ПРОЕКТНО СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ «Хоспис».** (6 стр.)

**Уважаемый Поставщик,**

Настоящим, ОО «Национальное Общество Красного Полумесяца Кыргызской Республики» (ОО НОКП КР) в рамках проекта «УСКОРЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ В ГУМАНИТАРНОЙ СФЕРЕ И В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» финансируемого в рамках гуманитарной помощи Европейского Союза, и реализуемого ОО НОКП КР при технической поддержке Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Германского Красного Креста и Итальянского Красного Креста, приглашает Вас предоставить ценовое предложение согласно Приложению №1 на строительно-монтажные работы, включая поставку строительных материалов для проведения работ.

Данное приглашение не является обязательством до момента письменного подтверждения, должным образом подписанного и заверенного печатью Договора обеими сторонами.

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Наименование услуг** |
| **1** | Проведения строительно-монтажных работ включая поставку строительных материалов. Объект № 2: Хоспис по адресу г. Кара-Балта, ул., Бейшеналиева № 1 |

* Цена должна быть указана в Кыргызских сомах и включать в себя все расходы, включая таможенные сборы, и любые налоги или выплаты, применимые в Кыргызской Республике.
* Подрядчик должен составить график выполнения работ на утверждение и придерживаться его строгого выполнения. В случае несоблюдения сроков выполнения работ, заказчик имеет право применить штрафные санкции в размере 0,3% за каждый просроченный день (максимум 10 дней).
* Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы предоставляется в полном объеме.
* Исполнитель гарантирует безвозмездное устранение недостатков и дефектов по строительно-монтажным работам, обнаруженных во время сдачи-приемки работ и в течение гарантийного срока.
* Срок предоставления гарантии качества на весь объем выполненных ремонтно-строительных работ по Договору должен составлять не менее 36 месяцев.
* Срок гарантии на использованные в ходе выполнения работ комплектующие и материалы в соответствии с гарантийной документацией их производителя.
* Исчисление гарантийного срока начинается с момента приемки Заказчиком всего объёма работ по Договору
* Поставщик обязуется предоставить все бухгалтерские документы (ЭСФ, ЭТТН)
* Референсы (ссылки на ранее выполненные работы).
* Копии лицензий и сертификатов, подтверждающих квалификацию и опыт компании.
* При подаче заявки на участие в тендере необходимо приложить следующие документы:
* Приглашение на участие в тендере;
* Ценовое предложение с подробным описанием наименования предлагаемых материалов работ и ценой за каждый вид услуг согласно Приложению 1, заверенное печатью участника тендера с описанием:
* Наименования/Марки/названия и технической спецификации/характеристики Товаров,
* Условия оплаты: Оплата производится банковским переводом на расчетный счет в течение 30 дней после завершения объекта.
* Сроки выполнения: до 31 января 2025 года (вы должны подтвердить согласие с указанным сроком выполнения или предложить наиболее раннюю возможную дату выполнения).
* Срок действия коммерческого предложения: ваше предложение должно быть действительным в течении 90 дней с момента подачи.
* Контактный телефон
* Копия свидетельства о государственной регистрации организации-участника тендера, заверенные фирменной печатью, *(для юридических лиц)*;
* Копия свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
* Справку о неимении задолженности организации перед ГНИ
* **Адрес оказание строительно-монтажных работ: Хоспис по адресу г. Кара-Балта, ул., Бейшеналиева №1.**
* Подписанную версию **«Общие условия»,** заверенные фирменной печатью. (прилагается)
* Все расходы, связанные с выполнением и поставкой товаров, указанных в Приложении 1 несет Поставщик.
* Язык: Коммерческое предложение должно быть представлено на русском языке.

Критерии оценки предложений: Выгодные ценовые условия; максимально соответствующие требованиям спецификации; оптимальные сроки и условия выполнения работ; оптимальные условия оплаты.

* На рассмотрение комиссии будут приняты только полные и правильно заполненные заявки.

Ваше ценовое предложение в запечатанных конвертах с пометкой **«Тендер на выполнения строительно-монтажных работ «Хоспис»** должно быть получено **до 17:00 часов 12 декабря 2024г. по адресу г. Бишкек, бульвар Эркиндик 10**, офис Красного Полумесяца Кыргызстана.

 29.11.2024г.

*\*Данная процедура по отбору не является публичной. Предоставление вами ценового предложения будет означать, что вы полностью согласны с условиями процедуры отбора, а также ни процедура, ни результаты отбора не будут обсуждаться с вами.*

**Логист проекта "Ускорения действий на местном уровне в кризисных условиях в гуманитарной сфере и в области здравоохранения"**
Саламатов Марсель

По всем вопросам обращайтесь по телефону: +996 312 300 190 (110).

**Приложение №1**

**Проектно-Сметный расчет «Хоспис»**

**к приглашению на участие в тендере 29.11.2024г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Описание** | **Количество** | **Единица** | **Цена за единицу (сом)** | **Сумма (сом)** |
|  ***Процедурный кабинет***  |
| 1 | Отбивка стен кирпичных |  60,62  | м2 |   |   |
| 2 | Демонтаж полов дощатых |  18,00  | м2 |   |   |
| 3 | Демонтаж осветительных приборов |  12,00  | шт |   |   |
| 4 | Демонтаж кабеля |  28,60  | м |   |   |
| 5 | Демонтаж дверей |  1,00  | шт |   |   |
| 6 | Установка дверей ПВХ |  2,18  | м2 |   |   |
| 7 | Устройство основании пола из песчано-гравийной смеси |  3,59  | м3 |   |   |
| 8 | Устройство стяжки |  18,00  | м3 |   |   |
| 9 | Укладка кафеля напольных |  18,00  | м2 |   |   |
| 10 | Устройство плинтусов кафельных |  18,00  | п/м |   |   |
| 11 | Облицовка стен из кафеля |  30,10  | м2 |   |   |   |
| 12 | Штукатурка стен |  60,62  | м2 |   |   |   |
| 13 | Шпатлевка стен 2-слоя |  60,62  | м2 |   |   |   |
| 14 | Нанесение грунтовки |  60,62  | м2 |   |   |   |
| 15 | Покраска стен водоэмульсионной краской за 2 раза |  60,62  | м2 |   |   |   |
| 16 | Покраска потолков водоэмульсионной краской |  18,00  | м2 |   |   |
| 17 | Прокладка кабеля |  28,60  | м |   |   |
| 18 | Установка осветильных приборов |  12,00  | шт |   |   |
| 19 | Очистка помещения от мусора вручную |  1,12  | тн |   |   |
|  ***Корридор*** |
| 20 | Демонтаж сантехнических труб |  16,20  | м |   |   |
| 21 | Демонтаж раковин и смесителей |  2,00  | шт |   |   |
| 22 | Монтаж сантехничеких труб |  16,20  | м |   |   |
| 23 | Установка раковин и смесителей |  2,00  | шт |   |   |
| ***Туалетные и ванные комнаты*** |
| 24 | Демонтаж дверей | 1,00 | шт |  |  |
| 25 | Демонтаж проемов |  1,12  | м2 |   |   |
| 26 | Устройство откосов дверных |  0,85  | м2 |   |   |
| 27 | Монтаж дверей |  1,89  | м2 |   |   |
| 28 | Установка поручни для инвалидов |  4,08  | м |   |   |
|  ***Палата для оказания амбулаторной помощи***  |
| 29 | Демонтаж полов дощатых |  18,50  | м2 |   |   |
| 30 | Демонтаж осветительных приборов |  4,00  | шт |   |   |
| 31 | Покраска потолков водоэмульсионной краской |  18,50  | м2 |   |   |
| 32 | Демонтаж дверей |  1,00  | шт |   |   |
| 33 | Монтаж дверей |  2,18  | м2 |   |   |
| 34 | Устройство основании пола из песчано-гравийной смеси |  1,85  | м3 |   |   |
| 35 | Устройство стяжки |  18,50  | м2 |   |   |
| 36 | Укладка кафеля напольных |  18,50  | м2 |   |   |
| 37 | Устройство плинтусов кафельных |  17,64  | м |   |   |
|  ***Раздаточная***  |
| 38 | Устройство стяжки |  20,00  | м2 |   |   |
| 39 | Укладка кафеля напольных |  20,00  | м2 |   |   |
| 40 | Устройство плинтусов кафельных |  18,60  | м |   |   |
| 41 | Монтаж дверей |  2,13  | м2 |   |   |
| 42 | Демонтаж водонагревателя |  1,00  | шт |   |   |
| 43 | Монтаж водонагревателя |  1,00  | шт |   |   |
|  ***Отопление*** |
| 44 | Демонтаж радиаторов чугунных с трубопроводами  |  170,00  | секция |   |   |   |
| 45 | Пробивка отверстий в стенах |  38,00  | отверстия |   |   |   |
| 46 | Монтаж трубопроводов металлических |  320,00  | п/м |   |   |   |
| 47 | Установка радиаторов чугунных |  218,00  | секция |   |   |   |
| 48 | Установка воздуховодчиков |  22,00  | шт |   |   |   |
| 49 | Установка кранов воздушных |  8,00  | шт |   |   |   |
| 50 | Установка клапанов |  44,00  | шт |   |   |   |
| 51 | Установка манометров |  4,00  | шт |   |   |   |
| 52 | Получение разрешения для подключения к центральному отоплению |  1,00  | комплект |    |      |    |
| ***Строительные материалы*** |
| 53 | Двери ПВХ (белые) с фурнитурой с порогами  | 10 | м2 |    |   |
| 54 | Щебень фракция-20 | 5,44 | м3 |    |   |
| 55 | Плитка 600x600мм antwerp светло-серая керамогранит | 75 | м2 |    |   |
| 56 | Плитка настенная Omnia белый 200x440 | 32 | м2 |    |   |
| 57 | Клей для керамогранита Alinex «SET 301» (25кг) | 25 | шт |    |   |
| 58 | Бетон марки М300 | 3 | м3 |    |   |
| 59 | Сетка МАК 0,5к(3,7) | 85 | шт |    |   |
| 60 | Грунтовка Ceresit CT 17 PRO (10л) | 1 | шт |    |   |
| 61 | Цемент Хайдельберг М-450 ЦЕМ II/А-Ш42,5 H | 15 | шт |    |   |
| 62 | «Knauf» Ротбанд (30кг) | 12 | шт |    |   |
| 63 |  ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ краска — ALINA PAINT — АРКТИК 15кг моющ-ся в/дисп кр морозостойкая | 5 | шт |   |   |   |
| 64 | Провод ВВГ нг «UNEL» (2\*1,5) | 50 | м |   |   |   |
| 65 | Светильник Эра SPB-301-2-4K-05 | 8 | шт |   |   |   |
| 66 | ВИКО-Carmen розетка 2-я внутрен | 14 | шт |   |   |   |
| 67 | ВИКО-Vera включатель 2-й наружний | 4 | шт |   |   |   |
| 68 | Труба PN25 (армированная стекловолокном) (серая) | 20 | м |   |   |   |
| 69 | Раковина Veragio Old Italy VR.OLD-3195.BI, 70 х 55 см со смесителем с ножкой | 2 | комплект |   |   |   |
| 70 | Поручень полукруглый Nofer, 65 см, цвет нержавеющая сталь глянцевая, 15055.B | 1 | комплект |   |   |   |
| 71 | Труба 25х2,8 | 320 | м |   |   |   |
| 72 | Чугунный радиатор 500 NEW VALFEX CAST IRON 1060 Вт | 170 | секция |    |   |
| 73 | Узел для нижнего подключения радиаторов | 22 | шт |    |   |
| 74 | Клапан термостатический для радиатора - Прямой VALFEX | 22 | шт |    |   |
| 75 | Клапан термостатический для радиатора - Угловой VALFEX | 22 | шт |    |   |
| 76 | Клапан радиаторный ручной - Прямой VALFEX | 44 | шт |    |   |
| 77 | Расширительный бак ГВС БЕЛЫЙ "VALFEX" | 1 | шт |    |   |
| 78 | Водонагреватель электрический Haier | 1 | шт |    |   |

**Условия оплаты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Вид оплаты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Сроки выполнения работ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Срок действия коммерческого предложения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Контактный телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Поставщик:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Дата:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**