**ПРИГЛАШЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ**

**Дата закрытия: 4 февраля 2025 г; 17:00 часов по Бишкекскому времени**

В данном контексте, ФСДС приглашает к участию в тендере на поставку материалов и услуг для улучшения водоснабжения в сельских местностях. Заявка должна быть оформлена в сомах.

Ваша заявка должна основываться на всех требованиях, указанных в Приглашении на участие в тендере.

**Требования к участникам:**

1. Юридические лица, Индивидуальные/Частные Предприниматели
2. Наличие банковского расчётного счёта.
3. Сертификат соответствия товара, сертификат происхождения.
4. Предложение должно сопровождаться конкретным описанием модели и марки каждого предложенного товара

**Общие требования к заявке:**

1. Полное название, адрес, номер факса и телефона, электронный адрес компании и контактного лица;
2. Принятие Общих положений и условий, применимых к контрактам ФСДС закупкам, включая условия оплаты ФСДС. (ФСДС производит оплату банковским способом в течение 10 дней на основании электронного счета-фактуры и акта приемки товаров и услуг, по необходимости.
3. Условия оплаты: ФСДС производит оплату банковским способом в течение 10 дней на основании электронного счета-фактуры и погрузочных документов с условием получения акта приема товаров и услуг, по необходимости.
4. Принятие Требований ФСДС к заявке, включая технические спецификации. Если Ваша заявка не соответствует какому-либо выдвигаемому требованию, это несоответствие должно быть четко указано в Вашем предложении. Если ничего не подразумевается в данном отношении в Вашем предложении, будет считаться, что все требования в данном Приглашении условно принимаются.

**Особые требования и условия:**

1. На заявке необходимо указать номер и поставить штамп на всех страницах в целях облегчения проверки полноты документы, а также названия поставщика
2. Результаты вскрытия заявок на участие в тендере не оглашаются; однако поставщики, не прошедшие в результате тендера, будут извещены соответствующим образом
3. **Заявки принимаются как по всем лотам, таки отдельно по каждому лоту.**

**Оценка и при суждение контракта:**

Присуждение контракта происходит на основании:

* Соответствия техническим спецификациям;
* Соответствия коммерческим требованиям;
* Принятия Общих положений и условий ФСДС;
* Цены;
* Других критерий оценки, по необходимости:

**Подача заявки:** Ваша заявка должна быть отправлена в электронном виде на адрес [office@fsds.kg](mailto:office@fsds.kg), и в запечатанном конверте и с пометкой в офис ФСДС по адресу: г. Бишкек, ул. Боконбаева 204 до 17.00 ч. 4 февраля 2025 года.

Все уточняющие вопросы присылать на почту [daniyar.jasoolov@fsds.kg](mailto:daniyar.jasoolov@fsds.kg) до 31 января 17:00, 2025 года.

**Общественный Фонд «FSDS» в рамках проекта «Поддержка местной продовольственной системы для здорового питания» объявляет открытый тендер на поставку материалов по нижеследующему списку:**

**Лот №1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Технические Параметры** | **Ед. изм.** | **Количество** |
| 1 | Труба полиэтиленовая | Д 63 - 8 атм. | п.м | 1000 |
| 2 | Тройник полиэтиленовый | 63 х 63 х 63 мм | шт. | 12 |
| 3 | Кран полиэтиленовый | Д 63 мм | шт. | 12 |
| 4 | Заглушка полиэтиленовая | Д 63 мм | шт. | 12 |
| 5 | Соединительная  муфта полиэтиленовая | Д 63 мм | шт. | 7 |

**\*Все вышеуказанные услуги должны быть доставлены в село Кытай, Жети-Огузского района, Иссык-Кульской области.**

**Лот №2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Технические Параметры** | **Ед. изм.** | **Количество** |
| 1 | Ж/Б колодец стеновой | ГОСТ 8020-90, Д – 1500 х 900 | шт. | 24 |
| 2 | Ж/Б плита днища | Д – 1500 х 200 | шт. | 12 |
| 3 | Ж/Б плита перекрытия | Д – 1500 х 200 | шт. | 12 |
| 4 | Люк | Чугунный,магистральный, с выдержкой до 10 тонн,  Д-900мм | шт. | 12 |

**\*Все вышеуказанные услуги должны быть доставлены в село Кытай, Жети-Огузского района, Иссык-Кульской области.**

**Лот №3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Технические Параметры** | **Ед. изм.** | **Количество** |
| 1 | Бактерицидная установка для воды | ОВ-50 | шт. | 1 |
| 2 | Производственный счетчик воды | Д - 80 | шт. | 1 |

**\*Все вышеуказанные услуги должны быть доставлены в село Кытай, Жети-Огузского района, Иссык-Кульской области.**

**Лот № 4**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Технические Параметры** | **Ед. изм.** | **Количество** |
| 1 | Труба профильная | металлическая,  25 x 50 х 2 мм | п.м | 400 |
| 2 | Катанка | Стальная, д-6 мм | кг. | 50 |
| 3 | Сетка Гиттер | 1530 х 2500 х 4 мм | шт. | 64 |
| 4 | Электрод | Д – 3 мм., ГОСТ 9466-75 | кг. | 15 |
| 5 | Вулканит | Д-180 мм, круглый диск | шт. | 25 |
| 6 | Цемент | М-450 | мешок | 30 |
| 7 | Болты | Д-14 мм, L-7 мм | кг. | 10 |
| 8 | Гайки | Д-14 мм | кг. | 2 |
| 9 | Металлический лист для перекрытия | 4,5 мм | п.м | 16 |
| 10 | Стропила | 5 х 10 см, L - 6 м | шт. | 7 |
| 11 | Рейка | 5 х 5 см, L - 6 м | шт. | 10 |
| 12 | Шуруп саморез | L - 6 см | кг. | 2 |
| 13 | Гвозди | L – 100 мм | кг. | 3 |
| 14 | Текстура | Белого цвета | мешок | 10 |
| 15 | Дверь | Металлическая, утепленная 900 х 2050 мм | шт. | 2 |
| 16 | Окно | Из стеклопластика, 73 х 78 см | шт. | 1 |
| 17 | Окно | Из стеклопластика, 150 х 90 см | шт. | 1 |
| 18 | Краска | Зеленая , для металла | кг. | 12 |
| 19 | Краска | Белая | шт. | 9 |
| 20 | Пена монжаная | Akfix, пистолетная пена | балончик | 6 |
| 21 | Дизельное топливо | топливо в жидком виде, для зимнего периода | Л | 2500 |

**\*Все вышеуказанные услуги должны быть доставлены в село Кытай, Жети-Огузского района, Иссык-Кульской области.**

**Лот № 5**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Технические Параметры** | **Ед. изм.** | **Количество** |
| 1 | Труба полиэтиленовая | Д 63 - 8 атм. | п.м | 2000 |
| 2 | Отвод полиэтиленовый | Д -90, 63 х63 мм | шт. | 2 |
| 3 | Тройник полиэтиленовый | 63 х 63 х 63 мм | шт. | 7 |
| 4 | Кран полиэтиленовый | Д 63 мм | шт. | 10 |
| 5 | Заглушка полиэтиленовая | Д 63 мм | шт. | 10 |
| 6 | Соединительная муфта полиэтиленовая | Д 63 мм | шт. | 10 |
| 7 | Переходник полиэтиленовый | Д 75 х 63 мм | шт. | 2 |

**\*Все вышеуказанные услуги должны быть доставлены в село Ак-Кочкор, Жети-Огузского района, Иссык-Кульской области.**

**Лот № 6**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Технические Параметры** | **Ед. изм.** | **Количество** |
| 1 | Ж/Б колодец стеновой | ГОСТ 8020-90, Д – 1500 х 900 | шт. | 20 |
| 2 | Ж/Б плита днища | ГОСТ 8020-90, Д – 2000 | шт. | 10 |
| 3 | Ж/Б плита перекрытия | Д – 1500 х 200 | шт. | 10 |
| 4 | Люк | Магистральный, с выдержкой до 10 тонн,  Д-900мм | шт. | 10 |

**\*Все вышеуказанные услуги должны быть доставлены в село Ак-Кочкор, Жети-Огузского района, Иссык-Кульской области.**

**Лот № 7**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Технические Параметры** | **Ед. изм.** | **Количество** |
| 1 | Электроконтактный манометр | Д-160 мм, ЭКМ-1У, радиальное, расположение штуцера 20 х1.5 | шт. | 1 |
| 2 | Чугунная задвижка | Д-140 мм | шт. | 1 |
| 3 | Чугунная задвижка | Д-90 мм | шт. | 3 |
| 4 | Чугунная задвижка | Д-75 мм | шт. | 3 |
| 5 | Дизельное топливо | топливо в жидком виде, для зимнего периода | Л | 4000 |

**\*Все вышеуказанные услуги должны быть доставлены в село Ак-Кочкор, Жети-Огузского района, Иссык-Кульской области.**

**Лот № 8**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Технические Параметры** | **Ед. изм.** | **Количество** |
| 1 | Труба полиэтиленовая | Д 63 - 8 атм. | п.м | 330 |
| 2 | Тройник полиэтиленовый | 63 х 63 х 63 мм | шт. | 2 |
| 3 | Вентиль полиэтиленовый  (кран шаровой) | 63 мм | шт. | 2 |
| 4 | Заглушка полиэтиленовая | 63 мм | шт. | 2 |

**\*Все вышеуказанные услуги должны быть доставлены в село Кабак, Жети-Огузского района, Иссык-Кульской области.**

**Лот № 9**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Технические Параметры** | **Ед. изм.** | **Количество** |
| 1 | Ж/Б колодец стеновой | ГОСТ 8020-90, Д – 1500 х 900 | шт. | 4 |
| 2 | Ж/Б плита днища | ГОСТ 8020-90, Д – 2000 | шт. | 2 |
| 3 | Ж/Б плита перекрытия | ГОСТ 8020-90, Д – 1500 х 100 | шт. | 2 |
| 4 | Люк чугунный | Магистральный, с выдержкой до 10 тонн,  Д-900мм | шт. | 2 |
| 5 | Счетчик воды | Д-20 мм | шт. | 30 |

**\*Все вышеуказанные услуги должны быть доставлены в село Кабак, Жети-Огузского района, Иссык-Кульской области.**