**ПРИГЛАШЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ**

**Дата закрытия: 10 марта 2025 г; 17:00 часов по Бишкекскому времени**

В данном контексте, ФСДС приглашает к участию в тендере на поставку материалов и услуг для улучшения водоснабжения в сельских местностях. Заявка должна быть оформлена в сомах.

Ваша заявка должна основываться на всех требованиях, указанных в Приглашении на участие в тендере.

**Требования к участникам:**

1. Юридические лица, Индивидуальные/Частные Предприниматели
2. Наличие банковского расчётного счёта.
3. Сертификат соответствия товара, сертификат происхождения.
4. Предложение должно сопровождаться конкретным описанием модели и марки каждого предложенного товара

**Общие требования к заявке:**

1. Полное название, адрес, номер факса и телефона, электронный адрес компании и контактного лица;
2. Принятие Общих положений и условий, применимых к контрактам ФСДС закупкам, включая условия оплаты ФСДС. (ФСДС производит оплату банковским способом в течение 10 дней на основании электронного счета-фактуры и акта приемки товаров и услуг, по необходимости.
3. Условия оплаты: ФСДС производит оплату банковским способом в течение 10 дней на основании электронного счета-фактуры и погрузочных документов с условием получения акта приема товаров и услуг, по необходимости.
4. Принятие Требований ФСДС к заявке, включая технические спецификации. Если Ваша заявка не соответствует какому-либо выдвигаемому требованию, это несоответствие должно быть четко указано в Вашем предложении. Если ничего не подразумевается в данном отношении в Вашем предложении, будет считаться, что все требования в данном Приглашении условно принимаются.

**Особые требования и условия:**

1. На заявке необходимо указать номер и поставить штамп на всех страницах в целях облегчения проверки полноты документы, а также названия поставщика
2. Результаты вскрытия заявок на участие в тендере не оглашаются; однако поставщики, не прошедшие в результате тендера, будут извещены соответствующим образом
3. **Заявки принимаются как по всем лотам, таки отдельно по каждому лоту.**

**Оценка и при суждение контракта:**

Присуждение контракта происходит на основании:

* Соответствия техническим спецификациям;
* Соответствия коммерческим требованиям;
* Принятия Общих положений и условий ФСДС;
* Цены;
* Других критерий оценки, по необходимости:

**Подача заявки:** Ваша заявка должна быть отправлена в электронном виде на адрес office@fsds.kg, и в запечатанном конверте и с пометкой в офис ФСДС по адресу: г. Бишкек, ул. Боконбаева 204 до 17.00 ч. 10 марта 2025 года.

Все уточняющие вопросы присылать на почту daniyar.jasoolov@fsds.kg до 4 марта 17:00, 2025 года.

**Общественный Фонд «FSDS» в рамках проекта «Поддержка местной продовольственной системы для здорового питания» объявляет открытый тендер на поставку материалов по нижеследующему списку:**

**Лот №1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Технические Параметры** | **Ед. изм.** | **Количество** |
| 1 | Задвижка чугунная фланцевая  | д-50 мм, 30 ч 6 бр | шт | 50 |
| 2 | Задвижка чугунная фланцевая  | д-75 мм, 31 ч 6 бр | шт | 3 |
| 3 | Втулка под флянец  | D=63 мм  | шт | 82 |
| 4 | Втулка под флянец  | D=75 мм  | шт | 7 |
| 5 | Втулка под флянец  | D=110 мм  | шт | 14 |
| 6 | Фланц стальной  | д-50 мм | шт | 32 |
| 7 | Фланц стальной  | д-63 мм | шт | 49 |
| 8 | Фланц стальной  | д-80 мм | шт | 7 |
| 9 | Фланц стальной  | д-100 мм | шт | 14 |
| 10 | Прокладка эластичные  | d=50 мм | шт | 163 |
| 11 | Прокладка эластичные  | d=80 мм | шт | 17 |
| 12 | Прокладка эластичные  | d=110 мм | шт | 28 |

**\*Все вышеуказанные услуги должны быть доставлены в город Каракол, Иссык-Кульской области.**

**Лот №2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Технические Параметры** | **Ед. изм.** | **Количество** |
| 1 | Полиэтиленовая труба  | ГОСТ 18599-2000, ПЭ-110 SDR 11.6 питьевая | м | 1200 |
| 2 | Полиэтиленовая труба  | ГОСТ 18599-2001, ПЭ-75 SDR 11.6 питьевая | м | 184 |
| 3 | Полиэтиленовая труба  | ГОСТ 18599-2001, ПЭ-63 SDR 11.6 питьевая | м | 2533 |

**\*Все вышеуказанные услуги должны быть доставлены в город Каракол, Иссык-Кульской области.**

**Лот № 3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Технические Параметры** | **Ед. изм.** | **Количество** |
| 1 | цемент | Марка 400 | кг | 1350 |
| 2 | Песок ила мягкий грунт м3  |   | м3 | 1450 |

**\*Все вышеуказанные услуги должны быть доставлены в город Каракол, Иссык-Кульской области.**

**Лот № 4**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Технические Параметры** | **Ед. изм.** | **Количество** |
| 1 | ж/б кольца  | ГОСТ 8020-90, Д – 1500 х 900 | шт | 106 |
| 2 | ж/б перекрытия  | ГОСТ 8020-90, Д – 1500 х 100 | шт | 53 |
| 3 | КЦД (дно)  | ГОСТ 8020-90, Д – 1500 | шт | 53 |
| 4 | Чугунный люк с крышкой  | Чугунный, магистральный, с выдержкой до 20 тонн, Д-900мм | комп | 53 |
| 5 | Цепь для крышки люков  |   | м | 42 |
| 6 | Соединительный элемент ЖБ колодцев  | С2 н образная | шт | 212 |
| 7 | Соединительный элемент ЖБ колодцев  | С1 h образная | шт | 212 |

**\*Все вышеуказанные услуги должны быть доставлены в город Каракол, Иссык-Кульской области.**

**Лот № 5**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Технические Параметры** | **Ед. изм.** | **Количество** |
| 1 | Болт-гайки  | д-22 мм | кг | 150 |
| 2 | Техническая резина  | толщина 4 мм | кг | 25 |
| 3 | Электроды  | Арсенал №4 | кг | 54 |
| 4 | Вентиль  | д-20 мм Кредит, 15 б 3р | шт | 181 |
| 6 | Стремянка  | лестница длина 170 см  | шт | 52 |
| 7 | Указатель  | Знак «Дорожные работы» | шт | 8 |
| 8 | Отрезной диск вулканит  | Д 180 мм Родекс | шт | 95 |
| 9 | Отражательная лента | Светоотражающая лента, ширина ленты 48 мм, длина намотки 5 м, желто-черная | шт | 22 |
| 10 | Битумный лак | Однокомпонентный универсальный битумный лак для строительных, ремонтных, отделочных и пр. работ. | кг | 225 |

**\*Все вышеуказанные услуги должны быть доставлены в город Каракол, Иссык-Кульской области.**

**Лот № 6**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Технические Параметры** | **Ед. изм.** | **Количество** |
| 1 | Пожарный гидрант с подставкой (комплект) |   | комп | 9 |
| 2 | распределительный узел водопроводных труб выход на 6 соединений | распределительный узел водопроводных труб выход на 6 соединений, Д 15 мм | шт | 40 |
| 3 | Тройник для стальных труб  | ф 50 мм х 50 мм | шт | 37 |
| 4 | Тройник для стальных труб  |  ф 80 мм х 80 мм | шт | 4 |

**\*Все вышеуказанные услуги должны быть доставлены в город Каракол, Иссык-Кульской области.**