Техническое задание

 На поставку противопожарного оборудования для зданий и помещений

 КРСУ им. первого Президента РФ Ельцина Б.Н.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Требования к техническим решениям |
| 1. | Заказчик | Межгосударственная образовательная организация высшего образования Кыргызско-Российский Славянский университет им. первого Президента Р.Ф. Ельцина Б.Н. |
| 2. | Цель приобретения | Оснащение территорий и помещений университета противопожарным оборудованием |
| 3. | Вид работ | Поставка противопожарного оборудования |
| 4. | Срок выполнения работ | 30 дней с момента подписания договора |
| 5. | Огнетушитель углекислотныйОУ-5ОгнетушителиОП-5Модуль порощкового пожаротушения МПП-5-кд1-2-3-УХЛ1(самосрабатывающий порошковый огнетушитель) | Количество-15штукВместимость, не менее л - 5 Масса заряда огнетушащего вещества, кг - 5 Огнетушащая способность – В, С, ЕМаксимальное рабочее давление, МПа – 5,88 Длина струи огнетушащего вещества, м – не менее 3,0 Диапазон рабочих температур, ° C - 40 ... +50 Полная масса, не более кг - 14,0 Срок службы – 10 лет.Количечтво-50штукВместимость корпуса, не менее л - 6,0Масса заряда, кг/л - 5 +/- 0,25Рабочее давление, Мпа - 1,4 +/- 0,2Продолжительность подачи ОТВ, сек - 10Длина струи, м - 3Огнетушащая способность по классу А, В, С, ЕМасса, не более кг - 7Температура эксплуатации, °C -40 до +50Срок службы - 10 летКоличество-20 штукМасса заряда – 5кгПродолжительность подачи ОТВ, сек - 10Температура срабатывания - +68℃Огнетушащая способность по классу А, В, СПлощадь тушения- 10кв.м.Крепление -потолочноеСрок службы- 10лет |