Техническое задание

 На поставку противопожарного оборудования для зданий и помещений

 КРСУ им. первого Президента РФ Ельцина Б.Н.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Требования к техническим решениям |
| 1. | Заказчик | Межгосударственная образовательная организация высшего образования Кыргызско-Российский Славянский университет им. первого Президента Р.Ф. Ельцина Б.Н. |
| 2. | Цель приобретения | Оснащение территорий и помещений университета противопожарным оборудованием |
| 3. | Вид работ | Поставка противопожарного оборудования |
| 4. | Срок выполнения работ | 30 дней с момента подписания договора |
| 5. |  Шкаф пожарного крана (железный) ШПК-310Н3КПожарный рукав.Пожарный ствол. | Количество-30штукШкаф должен быть навесной, закрытый, красный, должен быть предназначен для размещения одного пожарного крана. Должен быть изготовлен из листовой стали толщиной не менее 1,0 – 1,5 мм с применением эпоксидно-полиэфирной порошковой краски. Габаритные размеры ВхШхГ(мм) - 650 х 540 х320Количество-10штукРукав пожарный диаметром 51 мм, оснащенный ГР-50, должен подходить для применения при внутреннем пожаротушении для подачи (под давлением до 1 МПа\*) воды либо водного раствора. Длина рукавов напорных пожарных не менее 20 м..Количество-10штук**Ствол РС-50.01** Материал изготовления: алюминий |