|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ** | | | | |
| **РЕЗИНОВЫЕ ПЛИТКИ (КОВРИКИ) ДЛЯ КРС** | | | | |
|  | **Модель: *(заполняется поставщиком)*** |  | |
| **Производитель: *(заполняется поставщиком)*** |  | |
| **Страна происхождения: *(заполняется поставщиком)*** |  | |
| **Наименование параметра или функции** | **Требуемое значение параметра или наличие функции** |  | |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РЕЗИНОВЫХ ПЛИТОК (КОВРИКИ) ДЛЯ КРС:** | | |  |
| Ширина | 1200 мм |  | |
| Длина | 1900 мм |  | |
| Толщина | Не менее 30 мм |  | |
| Срок эксплуатации | Не менее 15 лет |  | |
| Покрытие теплое | Теплоизоляционные свойства резиновой плитки должны обуславливать защиту КРС от переохлаждения. |  | |
| Функция амортизатора | Наличие специального амортизирующего рельефа с нижней стороны резиновой плитки. |  | |
| Гигиенические характеристики | Наличие свойств по предупреждению размножения опасных микроорганизмов. Резиновая плитка не должна впитывать запахи и влагу. Она должна быть нетоксичной и водонепроницаемой. Материал не должен накапливать в себе продукты жизнедеятельности животных. Навоз и жижа должны легко удаляться с ее гладкой поверхности. Резиновая плитка должна быть неподверженной к разрушениям кислоты и щелочи и устойчивой к моющим и дезинфицирующим средствам. |  | |
| Поверхность резины | Упругая и мягкая нескользящая поверхность |  | |
| Монтаж | Монтаж осуществляется предельно просто. |  | |
| Эластичность | Достаточная эластичность для выдержки постоянных ударных нагрузок. |  | |
| Качество | Качество продукции должна соответствовать стандартам Международной организации по стандартизации ISO и ГОСТ. Обязательное наличие сертификата качества. |  | |
| **Примечание: Резиновые плитки (коврики) для КРС** должны быть полностью готова к эксплуатации к моменту поставки. | | |  |
| **ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РЕЗИНОВЫХ ПЛИТОК (КОВРИКИ) ДЛЯ КРС:** | | |  |
| Качество продукции должна соответствовать стандартам Международной организации по стандартизации ISO и ГОСТ. Обязательное наличие сертификата качества. | Наличие |  | |