

**Стандартная тендерная документация**

**на закупку товаров/работ/услуг**

**методом запроса ценовых предложений**

### СОДЕРЖАНИЕ

###### ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

 *(Приложение № 1)*

1. **ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (ВОР)**

 *(Приложение № 2)*

1. **ИНФОРМАЦИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ СООТВЕТСТВИИ**

 *(Приложение №3)*

1. **ФОРМА ЗАЯВКИ / ФОРМА ПОСТАВЩИКА**

*(Приложение №4)*

*Приложение № 1*

###### ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

***Уважаемый Поставщик,***

Общественный Фонд «Программы поддержки развития горных сообществ Кыргызстана» (далее ОФ «MSDSP KG»), инициатива Фонда Ага Хана в рамках программы «Асыл Чарба»приглашает к участию в тендере на выполнение работ по ремонту насосной стации «Талаа» на канале «Кочкор-Ата» Узгенского района, Ошской области и запрашивает тендерные предложения по нижеследующим Лотам:

|  |  |
| --- | --- |
| Лот №1 | Поставка и установка оборудований для ремонта насосной станции «Талаа» на канале «Кочкор-Ата», Узгенского района, Ошской области. |

*Информация по техническим спецификациям и требуемым объемам прилагается.*

1. *Вам необходимо предоставить ценовое предложение по всем позициям Лота/Лотов, объединенным в настоящем приглашении*. Оценка будет производиться по всем позициям Лота.
2. Вам следует предоставить нам оригинал тендерной заявки (конверт) вместе с прилагаемыми приложениями в запечатанном конверте с маркировкой «Тендер RFQ-MSDSPKG-BA020», адресовать и доставить по следующему адресу: ОФ «MSDSP KG» город Ош, ул. П. Айтмаматова, дом №15, в отдел закупок.
3. Дополнительную информацию можно получить, обратившись по электронной почте: quotations.msdspkg@akdn.org
4. Крайний срок подачи ценовых котировок является: **12 мая 2025 г. 14:00 (Местное время).**
5. Ваша ценовая котировка должна быть на русском или кыргызском языке и должна сопровождаться соответствующей технической документацией и другими печатными материалами или уместной информацией по каждой позиции.
6. Поставщик должен предоставить следующий перечень документов вместе с тендерной заявкой для **подтверждения квалификации:**
* *Копию действующей Лицензии с приложением охватывающее все виды работ предусмотренные в ВОР подлежащие лицензированию;*
* *Предоставить копии действующих сертификатов о ключевых специалистах с опытом выполнения аналогичных работ:*

- Специалист по строительно-монтажным работам *(гидротехническое строительство);*

- Специалист по электромонтажным работам *(с допуском);*

* *Юридические документы Участника для проверки правомочности Участника: копия свидетельства МЮ КР и Устава организации;*
* *Сведения об отсутствии задолженности по налогам и страховым взносам к окончательному сроку подачи тендерных заявок (принимаются электронные справки);*
* *Не менее 2 копий успешно завершённых контрактов (выполнение аналогичных работ), выполненных в течение последних 5 лет со схожими техническими характеристиками;*
* *Предоставить не менее 2 рекомендательного письма или отзыва от предыдущих заказчиков;*
1. Ваша Тендерная заявка должна также содержать следующие **заполненные формы и документы с подписью и печатью:**
* Ведомость объемов работ (ВОР) *(приложение №2);*
* Информация о Техническом соответствии товаров и материалов *(приложение №3),*

*включая копий технических паспортов/сертификатов соответствия на предлагаемые материалы и оборудования.*

* Форма тендерной заявки/Форма поставщика *(приложение №4)*
1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ: **Участнику торгов необходимо представить полное техническое описание предлагаемого оборудования/материалов.**
2. ЦЕНЫ: Цены указываются в Кыргызских сомах для требуемых товаров/услуг, включая транспортировку до конечного места назначения, указанного в ТД, которая должна включать все налоги, НДС, таможенные сборы, стоимость наземных транспортных услуг и погрузки/разгрузки, установки/монтажа, пуско-наладочных работ.
3. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Каждому поставщику разрешается предоставлять **только одно ценовое** предложение и не разрешается изменять его, **альтернативные предложения не рассматриваются**.
4. ОЦЕНКА КОТИРОВОК: при оценке котировок Покупатель определит оценочную стоимость по каждой тендерной заявке путем уточнения цены котировки через исправление всех возможных арифметических ошибок следующим образом:
5. в случае расхождения между суммами, прописанными цифрами и словами, определяющей будет сумма, прописанная словами.
6. в случае расхождения между единичной стоимостью и общей суммой, полученной путем умножения единичной стоимости на количество, определяющей будет указанная единичная стоимость.
7. если Поставщик откажется принимать исправление, его котировка будет отклонена.
8. ОФ «MSDSP KG» выбирает победителя основываясь на принципе «наилучшая цена/предложение», согласно критериям, указанным в Приглашении на предоставление заявки. Несмотря на то, что цена является важным критерием, она не является основным. Участник с наименьшим ценовым предложением не является победителем тендера по умолчанию.
9. ПРИСУЖДЕНИЕ КОНТРАКТА. ОФ «MSDSP KG» оставляет за собой право выбрать Участника, которого посчитает наиболее подходящим для выполнения работ, его оценка окончательна и никакие изменения или дополнительная информация, кроме запрошенных ОФ «MSDSP KG» у всех Участников в случае возникновения вопросов, рассматриваться не будут. Следовательно, первоначальное предложение должно содержать оптимальные условия как по стоимости или цене, так и с технической стороны. ОФ «MSDSP KG» оставляет за собой право вести обсуждения в случае, если посчитает таковое необходимым.
10. Никто из Участников не должен предпринимать попыток связаться с членами тендерной комиссии в период оценки предложений, в противном случае Участник автоматически будет дисквалифицирован.
11. ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Ваша заявка должна быть действительной в течение 60 дней, начиная с крайнего срока получения заявки.
12. Дальнейшую информацию и разъяснения до окончания срока подачи тендерных заявок Вы можете получить по электронной почте: quotations.msdspkg@akdn.org
13. ГРАФИК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ: Ожидаемый срок выполнения услуг для работ **не позднее 30 календарных дней**, с даты подписания контракта.
14. ГАРАНТИЯ: Гарантийный период на поставляемые материалы и оборудования – не менее 12 месяцев с даты подписания Акта выполненных работ. Поставщик несет ответственность за дефекты, ставшие очевидными в течение 12-месячного периода. Некачественная работа должна быть переделана или выполнена за счет подрядчика даже при более высокой стоимости.
15. ОПЛАТА ПО СЧЕТАМ производится 100% после выполнения объема работ и подписания Акта выполненных работ. В случае запроса авансового платежа Участник должен предоставить банковскую гарантию на авансовый платеж.

*Приложение № 2*

**ВЕДЕМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

**Информация о компании:**

* 1. Наименование компании: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
	2. Ф.И.О. уполномоченного представителя компании: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Название компании: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), согласен обеспечить ОФ «MSDSP KG», товарами/услугами, отвечающими следующим характеристикам, согласно общим условиям и ответственности, которым я обязуюсь следовать.

**ЛОТ №1**

Поставка и установка оборудований для ремонта насосной станции «Талаа» на канале «Кочкор-Ата», Узгенского района, Ошской области.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз | Наименование вида работы  | Единица измерения  | Количество | **Цена за единицу, сом** | **Общая стоимость, сом** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 1 | Стоимость вакуумного выключателя согласно технической спецификации | комп. | 2 |  |  |
| 2 | Демонтаж старого и монтаж нового вакуумного выключателя с пуско-наладочными работами | комп. | 2 |  |  |
| 3 | Стоимость вакуумного насоса согласно технической спецификации | комп. | 2 |  |  |
| 4 | Монтаж вакуумного насоса ВНН-3 и пуско-наладочными работами | комп. | 2 |  |  |
| 5 | Стоимость задвижки d =100мм согласно технической спецификации | шт | 3 |  |  |
| 6 | Установка задвижки d =100мм | шт | 3 |  |  |
| 7 | Стоимость шарикового подшипника Д-215мм согласно технической спецификации | шт | 4 |  |  |
| 8 | Установка шарикового подшипника Д-215мм | шт | 4 |  |  |
| 9 | Стоимость роликового подшипника Д-215мм согласно технической спецификации | шт | 4 |  |  |
| 10 | Установка роликового подшипника Д-215мм | шт | 4 |  |  |
| 11 | Стоимость автомат выключателя А3726 согласно технической спецификации | шт | 2 |  |  |
| 12 | Монтаж автомата выключателя А3726 | шт | 2 |  |  |
| 13 | Стоимость автомат выключателя А3163 согласно технической спецификации | шт | 4 |  |  |
| 14 | Монтаж автомата выключателя А3163 | шт | 4 |  |  |
|  | **Всего:** |  |  |  |  |

Ожидаемый срок выполнения услуг не позднее 30 календарных дней с даты подписания контракта.

Общая стоимость должна указываться с учетом всех применимых налогов, сборов, таможенных пошлин, и других платежей согласно законодательству КР (включая доставку/отгрузку) Участника, связанные с выполнением работ указанных в ВОР.

Срок действия ценового предложения в течение 60 дней

Дата «\_\_\_\_\_» 2025 г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*Наименование Поставщика) (ФИО, Должность) (Подпись и печать)*

*Приложение №3*

|  |
| --- |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ** Поставка и установка оборудований для ремонта насосной станции «Талаа» на канале «Кочкор-Ата», Узгенского района, Ошской области. |
| № поз | Наименование материалов | Технические спецификации материалов | Ед. изм | Комментарии на техническое соответствие к спецификации (Должен заполняться участником, нужно указать полную техническую спецификацию предлагаемого материала/оборудования, в т. ч. указать марку, производителя и страну происхождения) |
| 1 | Вакуумный выключатель | Марка ВВ(F) 12\630-21-180-С-Е Н2C2 S2 МСДС , номинальный напряжение 10кв, наибольшие рабочее напряжение 12кв,номинальный ток отключения КЗ 31,5кА номинальный ток 630А, в единчный стоимости включено все затраты установочных и пуско-наладочных работы | комп. |   |
| 2 | Вакуумный насос | Насос электрический, центробежный, водяной, марка ВНН-3 , действия насоса 180м3\час , скорость вращение двигателя - 1440 обр.мин, мощность электродвигателя 5,5 кВт, входное напряжение - 380В, ток - переменный. | комп. |   |
| 3 | Задвижка d =100мм | Чугунная параллельная двухдисковая задвижка клиновые, тип марка RУ 16/100кВа,диаметр условных д-100мм,модель 30 ч6бр,максимальнок рабочее давление 1,6МПА 16 бар КГС/ мс2,материал чугун с/ч 20, флянсовая присоединение. | шт |   |
| 4 | Подшипник | Подшипник шариковой стальной ШХ-15,марка 320, ISO 6320 наружный д-215мм, внутренний д-100мм,ширина (В) 47мм , скорость в масле 3700 обр.мин. | шт |   |
| 5 | Подшипник | Подшипник роликовой стальной маркировка ГОСТ-320, аналог ISO3 ГПЗ 232 ОК, наружный Д-215мм,внутренний д-100мм,ширина (В) 47мм,скорость в масле 3700 обр.мин. | шт |   |
| 6 | Автомат выключатель | Марка А 3726 трехполюсный, номинальное напряжения 380В, номинальный ток 250А,способность отключение 35 кА | шт |   |
| 7 | Автомат выключатель | Марка А 3163 трехполюсный, номинальный напряжения 380В, номинальный ток 50А,номинальный ток тепловых расценителей 15-63 А. | шт |   |

ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ВЫШЕУКАЗАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ СПЕЦИФИКАЦИЯМ НА ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЯ (**копии технических паспортов/сертификатов соответствия**), ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ВМЕСТЕ С ТЕНДЕРНОЙ ЗАЯВКОЙ.

Дата «\_\_\_\_\_» 2025 г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*Наименование Поставщика) (ФИО, Должность) (Подпись и печать)*

*Приложение №4*

**ФОРМА ТЕНДЕРНОЙ ЗАЯВКИ**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[дата]*

**Кому :** ОФ «MSDSP KG»

**Адрес**: Кыргызская Республика, г. Ош, ул. П. Айтмаматова, дом №15;

**Наименование тендера:** Поставка и установка оборудований для ремонта насосной станции «Талаа» на канале «Кочкор-Ата», Узгенского района, Ошской области.

Изучив Тендерную документацию, включая все приложения, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить полный объем работ в полном соответствии с условиями Тендерной документации на сумму:

• Лот №1: Поставка и установка оборудований для ремонта насосной станции «Талаа» на канале «Кочкор-Ата», Узгенского района, Ошской области на сумму \_\_\_\_\_\_ [указать цену лота цифрами и прописью) сом;

"Перечень цен», является неотъемлемой частью Тендерной заявки и включает все затраты, налоги, пошлины и сборы, изымаемые на территории Кыргызской Республики, доставку/отгрузку и установку/монтаж материалов.

Мы предлагаем завершить выполнение полного объема работ, описанных в Договоре в течение периода \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_календарных дней с даты подписания Договора.

Мы понимаем, что вы не обязаны принимать предложение с наименьшей стоимостью, или какое-либо другое из полученных Вами предложений.

Настоящим подтверждаем, что данное тендерное предложение соответствует сроку действия тендерной заявки, указанному в Тендерной документации, и принимаем условия тендера.

ФИО и должность уполномоченного лица: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись и печать Поставщика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| **Приложение №3****ФОРМА ПОСТАВЩИКА** |
| **Полное юридическое название организации** |  |
| **Полное название на английском языке** |  |
| **Полное название бренда** |  |
| **Юридический статус** |  |
| **Юридический адрес** |  |
| **Фактический адрес** |  |
| **Год основания** |  |
| **Профиль компании**  |  |
| **Банковские реквизиты** |  |
| **Статус плательщика НДС** |  |
| **Налоговый режим** |  |
| **Почтовый адрес**  |  |
| **Руководитель организации (ФИО) и Контактное лицо** |  |
| **Номер телефона** |  |
| **Адрес электронной почты** |  |
| **Интернет-сайт организации** |  |
| **Сколько времени компания работает на рынке?** |  |
| **Профайл Компании** (опишите в свободной форме профиль работы) |  |
| **Список крупных клиентов за последние 2 года** *(не более 10, поставка аналогичных товаров и услуг, название заказчика, вид товаров/услуг, сумма контракта)* |  |
| **Список рекомендателей** *(не менее 2-х и не более 10, можно приложить рекомендательные письма, либо вписать контактные данные рекомендателей)* |  |
| **Опыт работы с международными некоммерческими организациями***(не более 10, название организации, когда, какие поставки товаров и услуг)* |  |

Я заявляю, что ответы на эти вопросы верны.

Я понимаю, что эта информация будет использована в процессе отбора для оценки пригодности моей организации для отбора поставщиков от имени ................. ................................................. ................................................. ...

 (указать наименование поставщика)

Я понимаю, что ОФ MSDSP KG может отклонить мою заявку, если не будут даны полные ответы на все соответствующие вопросы или если я предоставлю ложную/вводящую в заблуждение информацию. Я предоставил полный список всех приложений, используемых для предоставления дополнительной информации в ответ на вопросы.

Я также заявляю об отсутствии конфликта интересов в связи с требованием ОФ MSDSP KG.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись руководителя, печать организации