**КОНКУРС**

**на поставку швейных машин, пищевого оборудования и других товаров.**

ОО «Диалог, доверие, право» - некоммерческая организация, деятельность которой направлена на построение мира, через продвижение диалога, гражданское просвещение, расширение возможностей женщин и социально-экономическую поддержку уязвимых групп.

В рамках проекта «Расширение возможностей семей трудовых мигрантов в приграничных сообществах Баткенской области» фаза 2. **ОО “Диалог, доверие, право” объявляет открытый тендер на поставку швейного, пищевого оборудования, школьного, кухонного инвентаря и других товаров по нижеследующим наименованиям.**

Примечание: доставку товаров необходимо произвести в г. Баткен ( в стоимости товаров должны быть учтены услуги доставки).

Коммерческое предложение (**с указанием сроков поставки, конкретным описанием модели и марки каждого предложенного товара с фото**) и другие сопроводительные документы (по финансовой части, свидетельство, предоставление электронной счет-фактуры, указанные цены с доставкой и т.д.) необходимо подать в электронном формате с описанием в теме письма - “ Поставка оборудования для **Диалог Баткен- Фаза-2”** **до 18:00, 04 июня 2025 года,** по эл.адресу: dialogbatken@gmail.com

Контактные данные по вопросам в рабочие дни, с 9 до 18 часов: WhatsApp *0771531821,* 0772 539367

**Лот: 1. Швейное оборудование**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Техническая спецификация** | **Кол-во (шт)** |
| **1** | **Швейная машина** | Промышленная распошивальная машинка Jack W-4D-01GB 356/364. Технические характеристики: количество игл — 3 количество нитей — 5; с верхним раскладчиком; подъем лапки 7 мм; встроенный сервомотор; встроенный пульт управления; позиционирование иглы; скорость 5500 об/мин. Данная модель доступна в двух вариантах расстояния между иглами 5,6 мм и 6,4 мм. Производство Китай. | **1** |
| **2** | **Швейная машина**  | Промышленный пятиниточный оверлок Baoyu GT900D-5. Стачивающе-обметочный оверлок, со встроенным сервомотором. Габариты/вес упаковки:525\*360\*510 мм / 35.88 кг. Максимальная скорость шитья (ст/мин)- 5500. Производство Китай. | **1** |
| **3** | **Швейная машина** | Промышленная швейная машинка BAOYU GT 180. Прямострочная машина с энергосберегающим серво-мотором для всех типов ткани. Производство Китай. | **1** |
| **4** | **Швейная машина**  | Швейная машина Зигзаг JACK 20U-53Z Zig Zag . **Технические характеристики:** Количество игл/ниток: 1/2. Длина стежка: до 5 мм.Ширина зиг-зага: до 9 мм.Скорость шитья: 2500 об/мин. Тип иглы: DPх5 (134).Тип материала: различный (средние ткани, трикотаж).Тип привода: встроенный. Габариты: 560\*260\*445. | **1** |
| **5** | **Швейная машина** | Тамбурная вышивальная машина Global - EM 530. Одноигольная промышленная швейная машина цепного стежка EM-530 с плоской платформой, свободного продвижения декоративной строчки тамбурного стежка. Число оборотов главного вала, об/мин. 800. Длина стежка, мм 3,5.Ход игловодителя, мм 14. Игла 137×1.  | **1** |
| **6** | **Швейная машина**  | Прямострочная швейная машина YAMATA FY 5550-2 (для оброботки легких и средних материалов1 — игольная универсальная промышленная швейная машина челночного стежка. Производство Китай. | **1** |
| **7** | **Швейная машина** | Швейная машинка ZOJE ZJ9513G/02. Одноигольная промышленная швейная машина со встроенным в корпус сервомотором и блоком управления. Характеристики товара Тип стежка челночный,Длина стежка 5.0 ммТип иглы DBx1 № 70-110.Количество игл 1Тип смазки:автоматическая.Максимальная скорость шитья 5000 об/мин | **1** |
| **8** | **Гладильный стол** | Гладильный стол “Britex”, Размер: 90х130 смМощность 1,2кВт. Цвет белый. | **1** |
| **9** | **Парогенератор** | Парогенератор “Britex” с утюгом, Мощность: 3 кВт, Объем: 20л, Напряжение: 220v. | **1** |

**Лот 2. Пищевое оборудование**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Техническая спецификация** | **Кол-во (шт/м2)** |
| **1** | **Тестомесы** | Тестомес машина марки XINXIN, Модель: HSE10Код товара: 181464. Напряжение (В): 220 Вт.Мощность (Вт): 750 Вт.Производство Китай  | **3** |
| **2.** | **Тестомесы** | Тестомес машина НО-2 Foodatlas. Напряжения в:220/50Мощность квт-037.Вес:10 кг. Производство Китай. | **1** |
| **3.** | **Тестомесы** | Тестомес теста CRAZY PAN CP-SM10SS, нержавеющая сталь, загрузка 15 кг, 0.55кВт, 220 | **1** |
| **4** | **Тестораскатка** | Тестораскаточная-лапшерезка машина XINXIN, Модель: DHH-240C,Код товара: 181674Напряжение (В): 220 Вт, Мощность (Вт): 550 Вт. Производство Китай. | **1** |
| **5** | **Кондитерская печь** | Трехкамерная хлебопекарная печь марки LAI BAO, 6 лист, Напряжение- 3 фазный, производство Китай. ширина\*глубина\*высота = 60\*50\*140 см | **1** |
| **6** | **Духовка -Пароконвектомат** | Цифровая Кондитерская Духовка PIMAK PTS04, парокенвектоматПроизводитель: PIMAK, Турция.Корпус из нержавеющей стали. Мощность: 6,4 кВтНапряжение:    220-380В /50Hz. Размер: 80×52мм. 4 листа, размером 60×40 мм | **1** |
| **7** | **Печь конвекционная** | Печь конвекционная с пароувлажнением HURAKAN HKN-XF023. Габариты: 550x515x380 см. Рабочий режим: конвекционная выпечка +50/+200°C. Производитель: Китай | **1** |
| **8** | **Печь конвекционная** | Конвекционная печь JEB-8A. ( верхний нагрев - 3 кВт, горячий воздух - 5 кВт). Мощностть: 2.6кВт. Производитель Китай. | **1** |
| **9** | **Холодильник** | Холодильник Indesit DS 316 W вертикальная, с нижней морозильной камерой. Габариты: 600х640х1670 мм. | **1** |
| **10** | **Морозильник** | Морозильная камера Xingx XF 350 CC. **Объём: 350 л.****Фреон: R600a. Температура: +5-18****Производитель: Китай.Система охлаждения: Капельное****Габариты см: (Ш\*Г\*В)**102\*65\*85 | **1** |
| **11** | **Морозильник** | Витринный морозильник Oscar 410 MP (400 л). горизонтальный. Размеры морозильника составляют 133\* 66\* 90 см. Производство: Турция. | **1** |
| **12** | **Морозильник** |  Морозильник AUCMA BD-271 KFW Закрытое, горизонтальное. Объем: 250 л. Производительность заморозки-14,5 кг/24 час. напряжение6 220 в. Габариты: 86\*92\*57 см. Производитель: Китай. | **3** |
| **13** | **Морозильник** | Морозильная камера Xingx XF 350 CC. **Объём: 350 л.****Фреон: R600a. Температура: +5-18****Габариты см: (Ш\*Г\*В)**102\*65\*85 см. **Производитель: Китай** | **1** |
| **14** | **Морозильник** | Морозильник Avangard BD-218AT. Полезный объем 200 л; Тип управления электронное; Размораживание морозильной камеры ручное; Мощность замораживания 12 кг/сут.Размер (В×Ш×Г): 85 × 97 × 52 см. | **1** |
| **15** | **Сушилка-дегидратор** | Сушилка для фруктов( дегидиратор) OBERHOF Fruchttrockner В-53. Мощность устройства (Вт) 800 Вт.Длина кабеля 120 см,Материал корпуса:пищевой пластик.Артикул 18033732.Тип управления: сенсорное.Тип сушкидля овощей конвекционная.Габариты:Высота\*ширина-54 см\*49 см | **1** |
| **16** | **Газовая и электрическая плита** | Газовая и электрическая плита с духовкой Ferre S6606G (газ,электричество) с газбаллоном и др комплектующими. Газовая плита FERRE Ширина\*Глубина\*Высота плиты- 70\*95\*70 см.  | **1** |
| **17** | **Газовая и электрическая плита** | Газовая и электрическая плита с духовкой Модель: Ferre F6TS31EF-WH(газ,электричество) с газбаллоном и др комплектующими. Конфорки: 3/1, газ/электричество. Размер (В×Ш×Г): 80 × 60 × 60 см. Объем духовки: 55 л  | **1** |
| **18** | **Мороженный аппарат** | Мороженный аппарат: Модель: YKF 8228Н, мощность 20-28 л/час. Напряжение:220 волт. Производство: Китай.  | **1** |
| **19** | **Мороженный аппарат** | Мороженный аппарат марки YKF-8218. Объем -10 -12л. вес: 115 кг. Размер: высота\*ширина\*глубина- 1,6\*0,6 м\*0,4 м. Напряжение - 240 волт. производство Китай | **1** |

**Лот 3: Школьные инвентари.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Техническая спецификация** | **Кол-во (шт/м2)** |
| **1** | **Комплект ученический** |  Комплект ученический двухместный, высота 0.70, (1200\*500) парта +2 стула. Металлический каркас.Полимерное покрытие.Цвет яркий. Материал ЛДСП.  | **10** |
| **2.** | **Доска магнитно-маркерная** | Доска магнитно-маркерная 100×150 см, настенные, лаковое покрытие аллюминиевая рама Attache Premium. Комплектуется полочкой для маркеров. Производитель:Россия | **1** |
|  | **Стол учителя** | Стол однотумбовый, размер (120\*63\*76 см), материал ЛДСП | **1** |

**Лот 4. Юрта.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Техническая спецификация** | **Кол-во (шт/м2)** |
| **1** | **Юрта** | Юрта с металлическим каркасом, обшивкой и узорами из ткани. (диаметр 4 м.) | **1** |