**Техническое задание** **на поставку строительных материалов рамках проекта «Вовлечение местных сообществ в устойчивое управление и планирование особо охраняемых природных территорий» финансируемый фондом Sigrid Rausing Trust**

**1. Предмет Закупки:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование материала** | **Един. изме-рения** | **Количество** |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| **1.Фундамент** | | | |  |
| 1.1 | Цемент М400 | меш | 25 |  |
| 1.2 | Арматура А500 Ф16 | м | 168 |  |
| 1.3 | Доска обрезная 50х200х6000 | м3 | 2,6 |  |
| 1.5 | Катанка Ф6мм | кг | 80 |  |
| 1.6 | Проволока вязальная | кг | 6 |  |
| 1.7 | Гвозди 80мм | кг | 10 |  |
|  | **Итого по разделу** |  |  |  |
| **2. Каркас здания (металлические изделия)** | | | |  |
| 2.1 | Труба профильная 100х100х3мм | м | 96 |  |
| 2.2 | Лист холоднокатанный 3мм, 1х2м | шт | 2 |  |
| 2.3 | Электрод "Арсенал" 3мм | пачка | 2 |  |
| 2.4 | Диск отрезной Ф180 | шт | 20 |  |
| 2.5 | Краска по металлу по ржавчине | банка | 2 |  |
| 2.6 | Грунтовка по металлу | банка | 2 |  |
|  | **Итого по разделу** |  |  |  |
| **3. Деревянные изделия (пол)** | | | |  |
| 3.1 | Доска обрезная 50х150х6000 | шт | 28 |  |
| 3.2 | Огнебиозащита | л | 20 |  |
| 3.3 | Уголки металлические 50х50мм | шт | 250 |  |
| 3.4 | Доска обрезная 50х150х6000 | шт | 7 |  |
| 3.5 | Шуруп по металлу 35мм | пачка | 4 |  |
| 3.6 | Шуруп по дереву 35мм | пачка | 6 |  |
| 3.7 | OSP 18 "Муром" | шт | 26 |  |
| 3.8 | Утеплитель базальтовый 50, листовой | упаковка | 34 |  |
| 3.9 | OSP 9 "Муром" | шт | 26 |  |
| 3.10 | Шуруп по дереву 35мм | пачка | 12 |  |
| 3.11 | Монтажная пена | шт | 6 |  |
| 3.12 | Терассная доска | м2 | 16 |  |
| 3.13 | Шуруп для террасной доски 30мм | пачка | 15 |  |
|  | **Итого по разделу** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.Крыша** | | | |
| 4.1 | Доска обрезная для стропил 50х150х6000 | шт | 40 |
| 4.2 | Брус 150х150мм (мауэрлат) | шт | 46 |
| 4.3 | Доска 20х400х4000 | шт | 32 |
| 4.4 | OSP 10мм | шт | 41 |
| 4.5 | Гвозди 60мм | кг | 10 |
| 4.6 | Шуруп по дереву 35мм | пачка | 10 |
| 5.7 | Гвозди 120мм | кг | 5 |
| 5.8 | Профнастил 0.45мм | м2 | 144 |
| 5.9 | Рейка 30х30мм | м | 300 |
| 5.10 | Шуруп кровельный 50мм | пачка | 6 |
| 5.11 | Конек | м | 100 |
|  | **Итого по разделу** |  |  |
| **6. Стойки к СИП панелям** | | | |
| 6.1 | Доска обрезная 50х200х 6000 (для стропил - крыша, мауэрлат) | шт | 61 |
| 6.2 | Огнебиозащита | упаковка | 2 |
| 6.3 | Шуруп по дереву 35мм | пачка | 30 |
| 6.4 | Уголок (без размерный) | м | 24 |
|  | **Итого по разделу** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7. Отделка наружных стен** | | | |
| 7.1 | Фасадный материал – сайдинг металлический | м2 | 90 |
| 7.2 | Рейка 40х20мм | м | 200 |
| 7.3 | Пароизоляционный материал | рулон | 6 |
| 7.5 | Обналичник | м | 45 |
| 7.6 | Канадка проходная | м | 36 |
| 7.7 | Желоб угловой | шт | 4 |
| 7.8 | Заглушка желоба | шт | 4 |
| 7.9 | Колено универсальная | шт | 4 |
| 7.10 | Воронка | шт | 4 |
| 7.11 | Крепеж желоба | шт | 24 |
| 7.12 | Крепление вертикальных труб | шт | 40 |
| 7.13 | Гвозди 50мм | пачка | 5 |
| 7.14 | Шуруп по металлу 25мм | пачка | 4 |
|  | **Итого по разделу** |  |  |
| **9. Утепление потолка** | | | |
| 8.1 | Пенопласт 80мм, 18кг/м3 | м2 | 106 |
| 8.2 | Пена клей | шт | 10 |
| 8.3 | Евровагонка | м2 | 106 |
| 8.4 | Гвозди 40мм | кг | 10 |
| 8.5 | Плинтус | м | 36 |
| 8.6 | Подсоединитель для евровагонки | м | 16 |
|  | **Итого по разделу** |  |  |

**2. Описание предмета Закупки, требования к качеству, количеству, техническим характеристикам Товара, к размерам и упаковке Товара:**

* Все товары должны быть новыми, без следов повреждений, пригодными для использования по назначению.
* Товары должны соответствовать заявленным техническим характеристикам и стандартам качества (ГОСТ, ТУ и пр.).
* Поставка цемента, должна производиться в соответствующей упаковке (мешки), обеспечивающей их сохранность при транспортировке и хранении.
* Инструменты должны быть заводского изготовления, сертифицированными для использования в строительстве.
* Все материалы должны быть пригодны для эксплуатации в климатических условиях региона строительства (температурный режим от -20°C до +40°C).

**3. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара (и сборки/монтажа/пусконаладки):**

* **Место поставки**: Иссык-Кульская область, Тонский район, с.Боконбаев, улица Ленина, 61/8. **Контактное лицо**: Алышеров Эльдос Кадырович, 0704311740
* **Условия поставки**: Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика с разгрузкой на объекте.
* **Срок поставки**: Поставка товара должна быть произведена в течение 5 календарных дней с момента подписания договора.

**4. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара:**

* На все строительные материалы должна быть предоставлена гарантия не менее 12 месяцев с даты поставки.
* В случае выявления недостатков в течение гарантийного срока Поставщик обязан бесплатно заменить некачественный товар либо устранить недостатки

**5. Форма, сроки и порядок оплаты товара:**

* **Форма оплаты**: Безналичный расчет.
* **Сроки оплаты**: В течение 3х банковских дней с момента подписания товарной накладной и акта приема-передачи товара.
* **Порядок оплаты**: По факту поставки всего объема товара, либо по частям — согласно графику поставки и условиям договора.