Стройка:	Капитальный ремонт внутренней системы отопления сш.им. А.С.Пушкина с.Уч-Коргон, с/у Уч-Коргон	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 01-01-01	
на ремонт внутренней системы отопления	
К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;	
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;	
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;	
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.	
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  ремонт системы отопления	
	
1.	Е65-02-008-01	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	100 шт.	2.24	
2.	Е65-02-001-01	Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью до 0,9 м3	100 шт.	0.01	
3.	Е65-02-003-04	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0.28	
4.	Е65-02-003-03	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	10.47	
5.	Е65-02-012-02	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы	1000 м3 объема здания	16.74	
6.	Е18-04-001-09	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью до 1,0 м3	бак	1	
7.	Е65-02-013-01	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой	100 приборов	2.48	
8.	Е18-06-001-01	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	гребенка	1	
9.	Е18-06-003-03	Установка воздухосборников наружным диаметром 108 мм	шт.	1	
10.	Е16-05-001-01	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	шт.	498	
11.	С17-0201-0003	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18П для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм	шт.	498	
12.	Е18-06-004-01	Установка узлов тепловых элеваторных номером 1, 2	узел	1	
13.	Е18-03-001-01	Установка радиаторов чугунных	100 кВт	3.432	
14.	С прайс листа.	Стоимость  радиаторов биметаллических,мощн.1-й секции 150вт, в комплекте воздухоспускателем	секция	2288	
15.	Е16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм(c устпновкой гильз в стенах и в бетонных полах )	100 м трубопровода	8.89	
16.	С1.	Трубы стальные бесшовные для отопления д=50мм, толщиной стенки 3мм	м	889	
17.	Е16-02-001-02	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм(с установкой гильз в стенах и бетонных полах) )	100 м трубопровода	0.67	
18.	Е16-02-004-03	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм(с установкой гилбз в стнгах и бнтонных полах)	100 м трубопровода	0.88	
19.	Е16-05-001-02	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	шт.	18	
20.	С17-0201-0008	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18П для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	18	
21.	С16-0905-0003	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм	шт.	30	
22.	Е15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.87	
23.	С16-0812-0002	Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 20 мм	шт.	532	
24.	С16-0813-0002	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм	шт.	532	
	Канал 60х45  длиной 18м, при вводе теплосети в здание и в коридоре 1-этажа  3-этажного блока	
25.	Е11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев песчаных	м3 подстилающего слоя	0.75	
26.	Е31-01-033-01	Устройство железобетонных сборных лотков	100 м лотка	0.15	
27.	С05-0310-0008	Лотки каналов и тоннелей железобетонные для прокладки коммуникаций	м3	1.73	
28.	Е07-01-006-04	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	100 сборных конструкций	0.08	
29.	С05-0708-0007	Плиты покрытий железобетонные	м3	1.1	
30.	Е33-01-001-12	Установка сборных железобетонных опорных и подкладных плит, объемом до 1,5 м3	м3 конструкций	0.2	
31.	С05-0706-0002	Плиты железобетонные подкладные	м3	0.2	
	Опорные подушки ОП-18 шт	
32.	Е07-05-030-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.), массой до 0,5 т	100 сборных конструкций	0.18	
33.	С прайс листа.	Опорная подушка ОП-1	шт	18	
34.	Е07-06-002-06	Устройство плит перекрытий каналов площадью до 1 м2	100 сборных конструкций	0.04	
35.	С05-0708-0007	Плиты покрытий железобетонные	м3	0.18	
	Гидроизоляция каналов	
36.	Е08-01-003-05	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	100 м2 изолируемой поверхности	0.71	
37.	Е11-01-011-03	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.15	
38.	Е11-01-011-04	На каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-3	100 м2 стяжки	0.6	
	Герметизация ввода ТС	
39.	Е26-01-054-03	Оклеивание поверхности изоляции тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клеях ПВА	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0.02	
40.	Е06-01-001-13	Устройство угла поворота из бм 100	100 м3 бетона в деле	0.00046	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)