«УТВЕРЖДАЮ»	
						
	Ректор ИГУ им. К.Тыныстанова	
		
	Иманбаев А.А. /______________________ /	
		
	«______»____________________ 2025г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости 	
на Капитальный ремонт корпуса №1 (восточное крыло и фойе) ИГУ им. К.Тыныстанова	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	
1.	Очистка вручную поверхности стен от известкового набела	100 м2 расчищенной поверхности	19.5	
2.	Обеспыливание поверхности стен	м2 обеспыливаемой поверхности	1950	
3.	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	1.45	
4.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	19.5	
5.	Грунтовка Бетоноконтакт	кг	253.3	
6.	Сплошное выравнивание поверхностей (шпатлевка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуренной поверхности	19.5	
7.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	19.5	
	ПОЛЫ	
8.	Разборка покрытий полов дощатых	100 м2 покрытий	2.8	
9.	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м2 основания	2.8	
10.	Разборка оснований покрытия полов кирпичных столбиков под лаги	100 м2 основания	2.8	
11.	Изменение уровня пола в здании подсыпкой грунта	100 м3 грунта	0.52	
12.	Смесь песчано-гравийная природная	м3	52	
13.	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1000 м3 уплотненного грунта	0.052	
14.	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2	100 м3 уплотненного грунта	0.52	
15.	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Битуминоль" первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	2.8	
16.	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3 подстилающего слоя	32	
17.	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	8.8	
18.	Устройство покрытий на клее (сухих смесях) из керамических плиток размером: более 300х300 мм	100 м2	4.6	
19.	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м плинтуса	2.3	
20.	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	100 м2 изолируемой поверхности	4.2	
21.	Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом толщиной 10 мм	100 м2 покрытия	4.2	
22.	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	3.3	
23.	Шлифовка бетонных поверхностей мозаичных полов	100 м2 шлифуемой поверхности	1.8	
24.	Очистка  помещений от строительного мусора	100 т мусора	0.072	
25.	Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, мусора (с использованием погрузчика)	1 т груза	7.2	
26.	Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т  на расстояние до 15 км	1 т груза	7.2	
	ПОТОЛОК	
27.	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	8.85	
28.	Очистка вручную поверхности  от известкового набела и красок	100 м2 расчищенной поверхности	1.8	
29.	Обеспыливание поверхности стен	м2 обеспыливаемой поверхности	180	
30.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	1.8	
31.	Грунтовка Бетоноконтакт	кг	23.4	
32.	Сплошное выравнивание поверхностей (шпатлевка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	100 м2 оштукатуренной поверхности	1.8	
33.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.8	
	ПРОЕМЫ	
34.	Установка ролл-шторов на оконные проемы	100 изделий	0.39	
35.	Ролл-шторы UNI с кассетным блоком	м2	110	
	Электромонтажные работы	
36.	Монтаж проводов в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	9.7	
37.	Кабель АВВГ 3х4	м	450	
38.	Кабель ВВГ 4х4	м	420	
39.	Монтаж щитков под автоматы	шт.	7	
40.	Монтаж автоматов одно-, двух-, трехполюсных, устанавливаемых на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100	шт.	36	
41.	Выключатели автоматические 63А	шт	36	
42.	Монтаж светильников  потолочных  с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	100 шт.	0.8	
43.	Светильники светодиодные 60х60	шт	80	
44.	Монтаж розеток  штепсельных полугерметических и герметических	100 шт.	0.56	
45.	Розетка штепсельная двухгнездная с заземляющим контактом	шт	20	
46.	Розетка скрытой проводки с заземлением	шт	36	
47.	Установка электрических конвекторов	100 кВт	0.57	
48.	Электроконвекторы 1,5 кВт	шт	30	
49.	Электроконвекторы 2,0 кВт	шт	6	
	Сантехнические работы	
50.	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см	100 шт.	0.4	
51.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0.25	
52.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0.42	
53.	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.4	
54.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м трубопровода	0.08	
55.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.12	
56.	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов	10 фасонных частей	1.2	
57.	Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников	10 фасонных частей	0.4	
58.	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	0.7	
59.	Умывальник	компл.	7	
60.	Установка вентилей на трубопроводах  диаметром до 25 мм	шт.	9	
61.	Установка смесителей	10 шт.	0.7	
62.	Установка  накопительных электрических водонагревателей закрытого типа	водонагреватель	3	
63.	Водонагреватели электрические бытовые накопительные 60л	компл.	3	
64.	Группа безопасности для накопительных водонагревателей	шт.	3	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)