Стройка:	Филиал КГТУ г. Токмок	
	
Объект:	Ремонт кабинетов и санузла.	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 6	
на текущий ремонт кабинета  № 45	
К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;	
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;	
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;	
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.	
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов(прим)	100 м2 расчищенной поверхности	1.64	
2.	Частичная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли(прим)	100 м2 ошпаклеванной поверхности	0.58	
3.	Шпатлевка гипсовая	кг	11.6	
4.	Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.64	
5.	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	0.1323	
6.	Разборка стен кирпичных	м3	1.144	
7.	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0.0252	
8.	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0.002646	
9.	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, пл.2.05 м2; ДН 24-10, пл.2.35 м2	м2	2.52	
11.	Очистка вручную поверхности потолка от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов(прим)	100 м2 расчищенной поверхности	0.46	
12.	Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.46	
13.	Демонтаж электропроводки(прим)	100 м	0.32	
14.	Кабель по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок двух-четырехжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	100 м	0.32	
15.	Кабели двухжильные	м	32	
16.	Коробка ответвительная к распределительному шинопроводу с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	100 шт.	0.08	
17.	Коробка ответвительная	шт	8	
18.	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	0.32	
19.	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	м	32	
20.	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.06	
21.	Розетка двойная	шт	6	
22.	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.06	
23.	Выключатель двухклавишный	шт	6	
24.	Светильник на кронштейнах с люминесцентными лампами	100 шт.	0.06	
25.	Светильник потолочные  60х60	шт	6	

            ЧЛЕНЫ КОМИССИИ;   1. ________________________________________________________ 2. _______________________________________________________ 

                                    3. ________________________________________________________ 4. ______________________________________________________

Составил:	Инженер-сметчик (Сертификат; № 000050, ПР-9.1)                                             Т. Дюшебаев	
	(должность, подпись, Ф.И.О)